** **

 **KPN 17-19 – EMW BASİT KULLANIM KLAVUZU**

**MENÜYE GİRİŞ:** CİHAZ MENÜSÜNE GİRMEK İÇİN ‘\* 999999 #’ Yİ TUŞLAYINIZ.

**KART KAYDI:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘1’ İ TUŞLAYIN VE KULLANICI ID NUMARASINI YAZIN (1,2,3…) ARDINDAN ‘#’ TUŞUNA BASIN. KULLANICI KARTINIZI OKUTUN ‘#’ VE ARDINDAN ‘\* \*’ I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 1 1 # KART OKUT # \* \*

(HER YENİ KAYITTA TEK HANELİ ID NUMARASI ARTTIRILMALIDIR. (1-2-3 ...)

**ŞİFRE KAYDI:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘1’ İ TUŞLAYIN VE KULLANICI ID NUMARASINI YAZIN (1,2,3…) ARDINDAN ‘#’ TUŞUNA BASIN. KULLANICI ŞİFRESİNİ GİRİN. TEKRARDAN ‘#’ VE ARDINDAN ‘\* \*’ I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 #1 1 # 1453 # \* \*

 (HER YENİ KAYITTA TEK HANELİ ID NUMARASI ARTTIRILMALIDIR. (1-2-3 ...)

**KULLANICI SİLME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘2’ TUŞLANIR.SİLMEK İSTENEN KULLANICI ID Sİ GİRİLEREK YA DA KART OKUTULARAK SİLME GERÇEKLEŞTİRİLİR.

ÖRN: \* 999999 # 2 KART OKUT YA DA KULLANICI ID # \* \*

**TÜM KULLANICILARI SİLME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘2’ TUŞLANIR VE ARDINDAN ‘0000’ TUŞLANIR ‘#’ VE ‘\* \*’ TUŞLANARAK İŞLEM SONLANDIRILIR.

ÖRN: \* 999999 # 2 0000 # \* \*

**MENÜYE GİRİŞ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘0’ I TUŞLAYINIZ 6 HANELİ ŞİFRE GİRİNİZ # TEKRARDAN 6 HANELİ ŞİFRE GİRİNİZ ‘#’ VE ‘\* \*’ I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 0 145334 # 145334 # \*\*

**UNUTULAN PROGRAMLAMA KODUNU SIFIRLAMA:** Cihazın enerjisini kesin. ‘#’ tuşuna basılı tutunuz ve enerjiyi veriniz. Cihaz uyarı verdikten sonra ‘#’ tuşunu bırakın. Şifre fabrikasyon

‘999999’ olacaktır

**RÖLE SÜRESİNİ DEĞİŞTİRME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘4’ TUŞLANIR ARDINDAN RÖLE SÜESİ TUŞLANIR (0-99 SN) VE ‘#’ ‘\* \*’ TUŞLANARAK İŞLEM SONLANDIRILIR.ÖRN: \* 999999 # 4 5 # \* \*