****

 **KPN12 – EM KULLANIM KLAVUZU**

**MENÜYE GİRİŞ:** CİHAZ MENÜSÜNE GİRMEK İÇİN ‘\* 999999 #’ Yİ TUŞLAYINIZ.

**CİHAZ ÜZERİNDEN KART KAYDI:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘11’ İ TUŞLAYIN VE KULLANICI ID NUMARASINI YAZIN (1,2,3…) ARDINDAN ‘#’ TUŞUNA BASIN. KULLANICI KARTINIZI OKUTUN YA DA KART ÜZERİNDEKİ 10 HENEYİ GİRİN TEKRARDAN ‘#’ VE ARDINDAN ‘\*’ ‘\*’ I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 11 1 # KART OKUT # \*\*

ÖRN: \* 999999 # 11 1 # 0004635125 # \*\*

 (HER YENİ KAYITTA TEK HANELİ ID NUMARASI ARTTIRILMALIDIR. (1-2-3 ...)

**ŞİFRE KAYDI:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘11’ İ TUŞLAYIN VE KULLANICI ID NUMARASINI YAZIN (1,2,3…) ARDINDAN ‘#’ TUŞUNA BASIN. KULLANICI ŞİFRESİNİ GİRİN. TEKRARDAN ‘#’ VE ARDINDAN ‘\*’ ‘\*’I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 11 1 # 1453 # \*\*

 (HER YENİ KAYITTA TEK HANELİ ID NUMARASI ARTTIRILMALIDIR. (1-2-3 ...)

**CİHAZ ÜZERİNDEN SİLME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘21’ TUŞLANIR.SİLMEK İSTENEN KULLANICI ID Sİ GİRİLEREK YA DA KART OKUTULARAK SİLME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.

ŞİFRE SİLMEK İÇİN DE AYNI ŞİLEM GERÇEKLEŞTİRİLİR.

ÖRN: \* 999999 # 21 KART OKUT YA DA KULLANICI ID # \*\*

**MENÜYE GİRİŞ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘00’ I TUŞLAYINIZ 6 HANELİ ŞİFRE GİRİNİZ # TEKRARDAN 6 HANELİ ŞİFRE GİRİNİZ # VE ARDINDAN ‘\*’ ‘\*’I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 00 145334 # 145334 # \*\*

**TANITMA VE SİLME KARTI TANITMA:**

**TANITMA KARTI:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘01’ İ TUŞLAYIN. ARDINDAN TANITMA KARTINI OKUTUN ‘\* \*’ I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 01 KART OKUT \* \*

**SİLME KARTI:** MENÜYE GİRDİKTEN SONRA ‘02’ İ TUŞLAYIN. ARDINDAN SİLME KARTINI OKUTUN ‘\* \*’ I TUŞLAYARAK İŞLEMİ SONLANDIRIN.

ÖRN: \* 999999 # 02 KART OKUT \* \*

**TANITMA KARTI İLE TANITMA:** CİHAZA TANITMA KARTINI OKUTUN ARDINDAN KULLANICI KARTLARINI OKUTUN TEKRARDAN TANITMA KARTINI OKUTUN.

**SİLME KARTI:** CİHAZA SİLME KARTINI OKUTUN ARDINDAN KULLANICI KARTLARINI OKUTUN TEKRARDAN SİLME KARTINI OKUTUN.

**TÜM KULLANICILARI SİLME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘20’ TUŞLANIR VE ARDINDAN ‘0000’ TUŞLANIR ‘#’ VE ‘\*’ TUŞLANARAK İŞLEM SONLANDIRILIR.

ÖRN: \* 999999 # 20 0000 # \*

**RÖLE SÜRESİNİ DEĞİŞTİRME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘41’ TUŞLANIR ARDINDAN RÖLE SÜESİ TUŞLANIR (0-300 SN) VE ARDINDAN ‘#’ ‘\*’ TUŞLANARAK İŞLEM SONLANDIRILIR.

ÖRN: \* 999999 # 41 5 # \*

**UNUTULAN PROGRAMLAMA KODUNU SIFIRLAMA:** Cihazın enerjisini kesin. ‘#’ tuşuna basılı tutunuz ve enerjiyi veriniz. Cihaz uyarı verdikten sonra ‘#’ tuşunu bırakın. Şifre fabrikasyon

‘999999’ olacaktır.

**ÇALISMA MODU DEĞİŞTİRME:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘03’ TUŞLANIR ARDINDAN MOD KODU SEÇİLİR ARDINDAN ‘#’ ‘\*’ TUŞLANARAK İŞLEM SONLANDIRILIR.

MOD SEÇENEKLERİ: 0=READER MODE 1=STANDOLENE ACCESS CONTROL MOD 2=RÖLE AÇIK BIRAKMA MODU

ÖRN: \* 999999 # 03 0 # \*

 : \*(basılı tut) 999999 # 52 26veye34 #\* (wiagant bit seçimi)

**NOT:**Cihazı reader moduna aldıktan sonra tekrar standolene Access control moduna almak için ‘\*’ tuşuna uzun basarak menüye giriniz.

ÖRN: \*(basılı tut) 999999 # 03 2 # \*

**READER MODE AYARLARI:** MENÜYE GİRİLDİKTEN SONRA ‘53’ TUŞLANIR ARDINDAN ‘1’ DAHA SONRA ‘#’ ‘\*’ TUŞLANARAK İŞLEM SONLANDIRILIR.

BU İŞLEM SC S403 CİHAZINA WİGAND BAĞLANTI İLE ŞİFRE GÖNDERME İÇİN KILLANILIR.